***Хотинська міська рада***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмету закупівлі,розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Хотинська міська рада; вул. Незалежності, 52, м.Хотин, 60000; код за ЄДРПОУ – 04062205; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Код ДК 021:2015 — 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Лампи LED 20 Вт; Лампи LED 30Вт; світильники для вуличного освітлення 30 Вт; світильники для вуличного освітлення 50 Вт).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2022-01-20-003556-b .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 220000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 220 000,00 грн. згідно з річним розписом на 2022 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання — з дати укладання договору по 31.12.2022 р.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі детально викладено в Додатку № 1 до Тендерної документації. Товар повинен відповідати діючим стандартам, що має бути підтверджено копіями сертифікатів та паспортів якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування товару** | **Од. вим** | **Кіл-ть** | **Вимоги до предмета закупівлі** | **Відповідність діючим стандартам** |
| 1 | Лампи LED 20 Вт; | шт. | 500 | Купить Лампа Lemanso св-ая 20W T80 E27 2000LM 6500K 175-265V / LM3004  (2300LM) | LemansoНапруга-175-265  Потужність 20 ВТ  Тип лампи – Т80  Тип цоколя – Е27  Світловий потік – не менше 1910-2700 лм  Розміри 100х172 мм  Колірна температура -6500 ОК ХОЛОДНИЙ БІЛИЙ | Товар повинен відповідати діючим стандартам, що має бути підтверджено копіями сертифікатів та паспортів якості. |
| 2 | Лампи LED 30Вт; | шт. | 300 | Купить Лампа Lemanso св-ая 20W T80 E27 2000LM 6500K 175-265V / LM3004  (2300LM) | Lemanso Напруга-175-265  Потужність 30 ВТ  Тип лампи- Т100  Тип цоколя – Е27  Світловий потік – не менше 3000 лм  Розміри 100х172 мм  Колірна температура -6500 ОК ХОЛОДНИЙ БІЛИЙ | Товар повинен відповідати діючим стандартам, що має бути підтверджено копіями сертифікатів та паспортів якості. |
| 3 | Світильники для вуличного освітлення 30 Вт; | шт. | 280 | Консольный светильник ЕВРОСВЕТ 30Вт 2700Лм 6400К ST-30-08 IP65 (53645) - изображение 1Тип освітлення – білий  Світловий потік не менше 3000 лм  Напруга 175-265  Тип лампи- світлодіодна  Гарантійний термін не менше 24 місяців  Стан новий  Світлова температура 6400 ОК  Кріплення – на трубу діаметром 40-50 мм  Додаткове кріплення – можлива додаткова наявність кронштейну, консоль  Максимальна робоча температура 600  Лампочка в комплекті  Пиловологостійка  Температурний режим -20…..+40  Клас енергоефективності А+  Час роботи- не менше 30000 годин | Товар повинен відповідати діючим стандартам, що має бути підтверджено копіями сертифікатів та паспортів якості. |
| 4 | Світильники для вуличного освітлення 50 Вт; | шт. | 105 | LED светильники уличные - Лед фонарь уличный 50Вт STANDARТ 000000277 - Фото 1Типосвітлення – білий холодний  Світловий потік не менше 5000 лм  Напруга 175-265  Тип лампи- світлодіодна  Гарантійний термін не менше 24 місяців  Стан новий  Світлова температура 6400 ОК  Кріплення – на трубу діаметром 40-50 мм  Додаткове кріплення – можлива додаткова наявність кронштейну, консоль  Максимальна робоча температура 600  Лампочка в комплекті  Пиловологостійка  Температурний режим -20…..+40  Клас енергоефективності А+  Час роботи- не менше 30000 годин | Товар повинен відповідати діючим стандартам, що має бути підтверджено копіями сертифікатів та паспортів якості. |